ΘΕΜΑ 4ο 
Κινητήρας ΣΡ τάσης 500V με βαθμό απόδοσης η=0,8 και ταχύτητα 1000rpm αποδίδει ισχύ 40KW.  Αν η αντίσταση του επαγωγικού τυμπάνου είναι 1Ω να βρεθούν:
4.1 Η ΑΗΕΔ του κινητήρα.
Μονάδες 15
4.2 Η ροπή στον άξονα του κινητήρα. 
Μονάδες 10

