ΘΕΜΑ 4ο 
Οκταπολικός κινητήρας ΣΡ σειράς με τάση 500V έχει 4 παράλληλους κλάδους, 500 αγωγούς και μαγνητική  ροή ανά πόλο 0,0314Vs όταν απορροφά από το δίκτυο 20 A. Να βρεθούν:
4.1 Η ροπή του κινητήρα.
Μονάδες 10
4.2 Ο βαθμός απόδοσής του αν η μηχανική του ισχύς είναι 8KW. 
Μονάδες 10
4.3 Οι απώλειες του κινητήρα. 
Μονάδες 5


