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Θέμα 4o
α. Πριν από τον ρυθμιστή πίεσης τοποθετούμε:
- μια αποφρακτική βαλβίδα ώστε να μπορεί να απομονώνεται η μονάδα σε περιπτώσεις συντήρησης η αντικατάστασής της και 
- ένα φίλτρο για την προστασία του ρυθμιστή και γενικά όλων των συνδεδεμένων ασφαλιστικών διατάξεων.
β. Εξοπλίζουμε τον ρυθμιστή με τον απαιτούμενο αριθμό μανομέτρων έτσι ώστε να είναι δυνατή η αυτορρύθμιση και η επιθεώρησή του.













