ΘΕΜΑ 4
4.1.
Στην σύνδεση σε σειρά η ισοδύναμη αντίσταση είναι ίση με το άθροισμα των δύο αντιστάσεων. Άρα
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4.2. H ένταση του ρεύματος που διαρρέει τις αντιστάσεις και την πηγή τροφοδοσίας υπολογίζεται από το νόμο του Ohm:

Άρα είναι:
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4.3. Οι τάσεις στις αντιστάσεις R1 και R2 υπολογίζονται από το νόμο του Ohm:

και
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