2. Ενδεικτική απάντηση
[bookmark: _GoBack]Η λιθοδομή που κατασκευάζεται με [αργούς] λίθους και κονίαμα για τη σύνδεση μεταξύ τους, ονομάζεται [Αργολιθοδομή]. Η όψη δεν είναι ιδιαίτερα επιμελημένη, συνήθως καλύπτεται με σοβά, εκτός από τις περιπτώσεις που οι [γωνιόλιθοι/ αγκωνάρια/γκωνάρια] είναι λαξευτοί. Όταν οι πέτρες προέρχονται από σχιστολιθικό πέτρωμα, η λιθοδομή ονομάζεται [πλακολιθοδομή]. Με [γκωνάρια/ αγκωνάρια/γωνιόλιθους] διαμορφώνονται οι γωνίες, οι διασταυρώσεις τοίχων και οι κατακόρυφες παρειές των ανοιγμάτων [λαμπάδες]. Τα γκωνάρια συνιστάται να χτίζονται με [τσιμεντόλασπη]. Το πιο σημαντικό είναι να [δένεται] η κατασκευή με τα διαζώματα [σενάζι].Αυτά γίνονται από [οπλισμένο σκυρόδεμα]. Πριν την ανακάλυψη του οπλισμένου σκυροδέματος, κατασκεύαζαν τα[ντουζένια], δηλαδή ισοϋψής ζώνες δόμησης, που διέτρεχαν όλη την κάτοψη του κτίσματος. ( 25 μονάδες)

