ΘΕΜΑ 4
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
4.1
Διάζωμα είναι η ενιαία και συμπαγής ζώνη ενίσχυσης μιας τοιχοποιίας με διαφορετικό υλικό απ’ αυτήν. Το υλικό του διαζώματος σήμερα είναι συνήθως οπλισμένο σκυρόδεμα, ενώ παλαιότερα γινόταν από ξύλινα περιμετρικά δοκάρια και χαλύβδινους ελκυστήρες. (σελ. 37 σχολικού βιβλίου)

4.2	
Εμβαδόν τοίχου 1: E1= μήκος x ύψος τοίχου =(5,9-0,45-0,45)m x 3,5m = 17,5m2
Εμβαδόν τοίχου 2: E2= μήκος x ύψος τοίχου =(3,8-0,3-0,3)m x 3,5m = 11,2m2
Εμβαδόν τοίχου 3: E3= Εμβαδόν τοίχου Ε1= 17,5m2
Εμβαδόν τοίχου 4: E4= Εμβαδόν τοίχου Ε2= 11,2m2
Εμβαδόν παραθύρου 1: Επ1= μήκος x ύψος παραθύρου = 1,0m x 1,0m = 1,0m2
Εμβαδόν παραθύρου 2: Επ2= Eπ1 = 1,0m2
Εμβαδόν παραθύρου 3: Επ3= μήκος x ύψος παραθύρου = 1,2m x 1.0m = 1,2m2
Εμβαδόν πόρτας: Επορ= μήκος x ύψος πόρτας = 0,9m x 2,2m = 1,98m2
Εμβαδόν σενάζ τοίχου 1: Eσεναζ1= μήκος x ύψος σενάζ = (5,9-0,45-0,45)m x 0,15m = 0,75m2
Εμβαδόν σενάζ τοίχου 2: Eσεναζ2= μήκος x ύψος σενάζ = (3,8-0,30-0,30)m x 0,15m = 0,48m2
Εμβαδόν σενάζ τοίχου 3: Eσεναζ3= Eσεναζ1= 0,75m2
Εμβαδόν σενάζ τοίχου 4: Eσεναζ4= Eσεναζ2= 0,48m2

Συνολικό εμβαδόν τοίχων: Εολ = (E1+ E2+ E3+ E4) – (Eπ1+ Eπ2+ Eπ3+ Eπορ+ Eσεναζ1+ Eσεναζ2+ Eσεναζ3+ Eσεναζ4)=(17,5+11,2+17,5+11,2)-(1,0+1,0+1,2+1.98+0.75+0.48+0.75+0.48)=57,4-7,64=49,76m2

Επομένως απαιτούνται:
 49,76*150 τούβλα  7464 τούβλα
49.76*0.055m3 κονίαμα  2,737m3 κονίαμα
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