ΘΕΜΑ 4
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
4.1	
Το πάχος ενός τοίχου προκύπτει από την εξίσωση Π=λπ+(λ-1)α (σελ. 27 σχολικού βιβλίου), όπου Π το πάχος του τοίχου, λ ακέραιος αριθμός (λ=2 για μπατικό τοίχο), π το πλάτος του τούβλου και α αρμός ενός εκατοστού. Από την παραπάνω εξίσωση για λ=2, π=9cm και α=1cm προκύπτει το πλάτος του μπατικού τοίχου που κατασκευάζεται από 6-οπα τούβλα διαστάσεων 6cm x9cm x 19cm ίσο με: 
Π=2*9+(2-1)*1=19cm
4.2	
Το μήκος του εσωτερικού τοίχου προκύπτει από τις εξωτερικές διαστάσεις της κάτοψης μείον το πάχος των 2 εξωτερικών μπατικών τοίχων. Από το Ερώτημα 1 προκύπτει ότι το πάχος ενός μπατικού τοίχου είναι ίσο με 19cm (ή εναλλακτικά είναι γνωστό ότι το πάχος ενός μπατικού τοίχου ισούται με το μήκος ενός τούβλου  19cm). Επομένως:
Ετοίχου=Lτοίχου*Hτοίχου=(3,8-2*0,19)*3,5=3,42*3,5=11,97m2
Eσενάζ= Lτοίχου*Hσενάζ=(3,8-2*0,19)*0.2=0.68m2
Επόρτας=0.9*2.2=1,98m2
E=Eτοίχου-Εσενάζ - Επόρτας =11,97-0.684-1,98=9,31m2
Αριθμός τούβλων: 75*9,31=699 τούβλα
Όγκος κονιάματος: 0.02*9,31=0.186m3
