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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
	
Ο φαινόμενος όγκος του επιχρίσματος που θα χρειαστεί να κατασκευαστεί είναι ίσος με τη συνολική επιφάνεια που θα επιχριστεί επί το πάχος της στρώσης.
Εολ=[(5,9*3,5)+(3,8*3,5)+(5,9*3,5)+(3,8*3,5)]-(1,0*1,0+1,0*1,0+1,2*1,0+0,9*2,2)= (20,65+13,3+20,65+13,3)- (1,0+1,0+1,2+1,98)=67,9-5,18=62,72m2
Vφ=Εολ*t=62,72m2*0.02m=1,254m3
Επομένως για την κατασκευή της 2η στρώσης τριφτού επιχρίσματος πάχους 2cm απαιτούνται 1,254m3 άμμου.
Ο όγκος κενών άμμου: Vκ=Vφ*0.4=1,254*0,4=0,502m3 
Επομένως απαιτούνται 0,502m3 ασβέστη.
Για 1m3 άμμου και 1m3 ασβέστη απαιτούνται 0,14m3 και 0,16m3 νερού αντίστοιχα  Επομένως, για 1,254m3 άμμου και 0,502m3 ασβέστη απαιτούνται (1,254*0,14m3)=0,176m3 και (0,502*0,16m3)=0,08m3 νερού αντίστοιχα.
Συνολικά απαιτούνται:
1,254m3 άμμου, 0,502m3 ασβέστη και (0,176+0,08)=0,256m3 νερού

