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Ένα τυπικό σύστημα διεύθυνσης, το οποίο χρησιμοποιείται σε βαριά οχήματα (φορτηγά – λεωφορεία), που διαθέτουν πρόσθιο ολόσωμο άξονα, περιλαμβάνει:
· Το πηδάλιο (τιμόνι).
· Τον άξονα μεταφοράς της κίνησης στην  πυξίδα (άξονας διεύθυνσης).
· Την πυξίδα διεύθυνσης (ενδιάμεσος μηχανισμός συστήματος).
· Την κινηματική αλυσίδα (βραχίονες, ράβδοι), που συνδέει την πυξίδα διεύθυνσης με τους πρόσθιους διευθυντήριους τροχούς.
