ΘΕΜΑ 2

4.1 
	Διαστάσεις υποστυλωμάτων
	0,30μ. Χ 0,30μ.

	Διαστάσεις συνδετήριας δοκού
	0,30μ. Χ 0,70μ.

	Διαστάσεις πέδιλων
	1,20μ. Χ 1,20μ. 

	Οπλισμός εσχάρας πέδιλων 
	Fex=Φ12/10 και Fey=Φ12/11 που σημαίνει ότι έχουμε διάμετρο  ράβδων 12 χιλ. και πυκνότητα ράβδων ανά 10εκ. κατά x και ανά 11εκ. κατά  y.

	Οπλισμός συνδετήριας δοκού
	(3)3(3)Φ16 κάτω +3Φ16 άνω



4.2  
Το πέδιλο είναι το βασικό στοιχείο της θεμελίωσης ενός κτιρίου. Τα φορτία όλου του κτιρίου συγκεντρώνονται στα υποστυλώματα και τα υποστυλώματα τα μεταφέρουν μέσω των πέδιλων στο έδαφος.  Το πέδιλο αποτελείται από δύο μέρη από το ‘κουτί’ και από τον ‘κώνο’. Ο κώνος συνδέεται με το υποστύλωμα στο σημείο του ‘λαιμού’ του πεδίλου. Στη βάση του πέδιλου τοποθετείται οπλισμός σε μορφή ράβδων που αποτελεί την ‘εσχάρα’ του πέδιλου. Κάθε ράβδος της εσχάρας έχει ένα ανεστραμμένο άγκιστρο το λεγόμενο ‘αυτί’ σε κάθε άκρο.
Η συνδετήρια δοκός ενώνει τα πέδιλα με σκοπό την ισχυροποίηση τους τόσο για τα κυρίως φορτία όσο και για τα σεισμικά φορτία. Η συνδετήρια δοκός οπλίζεται όπως και μία δοκός ορόφου αλλά η όπλιση της συνδετήριας δοκού είναι απλούστερη.


