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4.1 Στα υφαδοπλεκτά διακρίνονται οι εξής θηλιές:
	Α) κανονικές θηλιές
	Β) θηλιές βανιζέ
	Γ) θηλιές βελούδου και πετσετέ
	Δ) συγκρατημένες θηλιές
	Ε) διπλοθηλιές
	Στ) μετατοπισμένες θηλιές
									Μονάδες 10

4.2 
Οι άκρες ενός πλεκτού κομματιού υφάσματος με μονόπλακη δομή στην εγκάρσια διατομή των σειρών, ρολάρουν από την ανάποδη προς την καλή όψη, ενώ τα πλαϊνά τελειώματα ρολάρουν κατά την κατεύθυνση των στηλών θηλιών από την καλή προς την ανάποδη όψη του πλεκτού
Το φαινόμενο οφείλεται στην τάση του νήματος να ευθυγραμμιστεί και των θηλιών να καλύψουν μία ελάχιστη επιφάνεια.
 Οι υγροθερμικές κατεργασίες (Θερμοφιξάρισμα) ελαττώνουν ή εξαλείφουν το ρολάρισμα ώστε να διεξάγεται καλύτερα η κοπή ραφή των πλεκτών

Μονάδες 15
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