ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
ΘΕΜΑ 4ο:
4.1.  Η φθορά οβάλ (µέτρηση οβαλότητας) διαπιστώνεται µε την τοποθέτηση ενός
µικρόµετρου παράλληλα και κάθετα στον στροφαλοφόρο άξονα.
Για την επισκευή των φθορών αυτών πραγματοποιείται ειδική επεξεργασία των κυλινδρικών επιφανειών – πλάνισμα της κυλινδροκεφαλής, τρίψιμο των εδρών των βαλβίδων, αντικατάσταση των οδηγών των βαλβίδων, επισκευή σπειρώματος
τοποθέτησης µπουζί, κ.ά. 

4.2.  Ζητούνται τα σχήματα 3 και 1 ως απάντηση.[image: ]
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