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Εμβαδόν 1ου τοίχου: Ε1 = 1,50μ.* 3,00μ = 4,50μ.
Εμβαδόν 2ου τοίχου: Ε2 = 2,50μ.* 3,00μ = 7,50μ.
Εμβαδόν πόρτας: Ε πόρτας =1*2,00μ = 2,00μ.
Συνολικό εμβαδόν τοιχοποιίας = Ε1 + Ε2 - Ε πόρτας= 4,50μ. +7,50μ. -2,00μ.=10μ.
Άρα,  για την κατασκευή των 2 δρομικών τοίχων θα χρειαστούμε:
75 *10μ. =750 τούβλα.

