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ΘΕΜΑ 2  
2.1 
1. Κάρτα Δικτύου Ethernet 		- 1ο Φυσικό & 2ο Σύνδεσης Δεδομένων
2. Πρίζες Δικτύου 			- 1ο Φυσικό 
3. Πρόγραμμα Φυλλομετρητής 	- 7ο Εφαρμογής
4. Κάρτα Δικτύου οπτικής ίνας 	- 1ο Φυσικό & 2ο Σύνδεσης Δεδομένων
5. Επαναλήπτης (repeater hub) 	- 1ο Φυσικό 
6. Μεταγωγέας (switching hub) 	- 1ο Φυσικό & 2ο Σύνδεσης Δεδομένων

2.2 
Διαφέρουν στο Φυσικό Επίπεδο του μοντέλου OSI, γιατί η ενσύρματη έχει προδιαγραφές διασύνδεσης υλικού καλωδίου UTP και συνδετήρα RJ45, ενώ η ασύρματη έχει προδιαγραφές σύνδεσης του προτύπου Ethernet 802.11 μέσω ασύρματου σημείου πρόσβασης.

