ΘΕΜΑ  1
1.1 Να σχεδιαστεί η παρακάτω όψη Α σε κλίμακα 1:50 , είτε με μολύβι είτε με μελάνι, ( 50 μονάδες).
Πάχος εξωτερικών τοίχων 0.25 μ..
Στο σχεδιασμό να ληφθούν υπόψιν, ελεύθερο ύψος 3.00 μ., και κάλυψη από πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος πάχους 15 εκ., χωρίς μαρκίζα με  στηθαίο 80 εκ..
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