ΘΕΜΑ  1
 Να σχεδιαστεί η παρακάτω τομή Α-Α΄ σε κλίμακα 1:50 , είτε με μολύβι είτε με μελάνι, ( 50 μονάδες).
Πάχος εξωτερικών τοίχων 0.25 μ..
Στο σχεδιασμό να ληφθούν υπόψιν, ελεύθερο ύψος 3.00 μ., και κάλυψη από πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος πάχους 15 εκ., χωρίς μαρκίζα και στηθαίο για το δώμα.
(Να μην σχεδιαστούν ενδεικτικά θεμέλια).
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