ΘΕΜΑ 4
Να υπολογιστούν ο όγκος της άμμου και του ασβέστη που απαιτούνται για την κατασκευή της δεύτερης στρώσης ασβεστοκονιάματος τριφτού επιχρίσματος πάχους 0,02m, στην εξωτερική πλευρά ενός δρομικού τοίχου ύψους 3m και μήκους 7m που έχει ένα άνοιγμα (πόρτα) ύψους 2,2m και πλάτους 1m. Δίδεται ποσοστό κενών άμμου 40%.         (Μονάδες 25)


