ΘΕΜΑ 4
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Ο φαινόμενος όγκος του επιχρίσματος που θα χρειαστεί να κατασκευαστεί είναι ίσος με τη συνολική επιφάνεια που θα επιχριστεί επί το πάχος της στρώσης.

Εμβαδόν τοίχου: Eτ= μήκος x ύψος τοίχου =3m x 7m = 21m2
Εμβαδόν πόρτας: Eπ= μήκος x ύψος πόρτας =1m x 2,2m = 2,2m2
Συνολικό εμβαδόν: Εολ= Eτ - Eπ=21-2,2=18,8 m2
Vφ=Εολ*t=18,8 m2*0.02m=0,376m3

Επομένως για την κατασκευή της 2η στρώσης τριφτού επιχρίσματος πάχους 2cm απαιτούνται 0,376m3 άμμου.
Ο όγκος κενών άμμου: Vκ=Vφ*0.4=0,376*0,4=0,15m3 
Επομένως απαιτούνται 0,15m3 ασβέστη.



