4ο ΘΕΜΑ
[bookmark: _GoBack]4.1 Εναλλασσόμενη τάση της μορφής  u=100ημ(1000t-90ο )  εφαρμόζεται σε πυκνωτή με    
       χωρητική αντίσταση  Xc=20Ω Ζητούνται:
 α) Η κυκλική συχνότητα ω                                                                                    Μονάδες 4
 β) μέγιστη τάση U0                                                                                                                                                   Μονάδες 4
 γ) ενεργός τάση Uεν                                                                                                 Μονάδες 7
δ) Η στιγμιαία τιμή της έντασης του ρεύματος                                                  Μονάδες 10
