4ο ΘΕΜΑ
[bookmark: _GoBack]4.1 Εναλλασσόμενη τάση της μορφής  u=200ημ(628t - 90Ο ) εφαρμόζεται σε πυκνωτή με 
       χωρητική αντίσταση XC=100Ω Ζητούνται:
 α) Η κυκλική συχνότητα ω και η συχνότητα f                                                    Μονάδες 6
 β) μέγιστη τάση U0                                                                                                                                                   Μονάδες 3
 γ) ενεργός τάση Uεν                                                                                                 Μονάδες 6
δ) Η στιγμιαία τιμή της έντασης του ρεύματος                                                  Μονάδες 10
