ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Θέμα 4ο
α) Οι οπές των ελασμάτων κατασκευάζονται με διάμετρο d1=d+1mm, δηλαδή 1mm μεγαλύτερη από τη διάμετρο του ήλου.
β) Το μήκος του κορμού του ήλου πρέπει να είναι λίγο μεγαλύτερο από το άθροισμα του πάχους των ελασμάτων που πρόκειται να συνδεθούν.
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