ΚΥΛΙΚΕΙΟ
[bookmark: _GoBack]Στα σχέδια - υποδείγματα παρουσιάζονται η κάτοψη και η τομή Α-Α ενός κυλικείου Όλες οι
αναγραφόμενες διαστάσεις είναι σε μέτρα. Ο χώρος του κυλικείου αποτελείται από:
· Δύο αίθουσες (παρασκευαστήριο και αίθουσα)
· Ένα χώρο υγιεινής (WC).
2) Να σχεδιαστεί με μαύρη σινική μελάνη ή με μολύβι και με τα κατάλληλα πάχη γραμμών η
κάτοψη του κυλικείου σε κλίμακα 1:50, σύμφωνα με τις διαστάσεις, σε μέτρα, που
αναγράφονται στο σχέδιο - υπόδειγμα. (Μονάδες 25)
4) Να σχεδιαστούν με μαύρη σινική μελάνη ή μολύβι και τα κατάλληλα πάχη γραμμών η Τομή Β-Β με την εικονιζόμενη υψομετρική και διαστασιολογική πληροφορία. (Μονάδες 25)
Σε περίπτωση που χρειάζεται να καθοριστεί κάποια διάσταση που δεν αναγράφεται στο
σχέδιο αυτή να υπολογιστεί αναλογικά σε σχέση με τις υπόλοιπες. Να μην σχεδιαστούν ή αναγραφούν οι διαστάσεις, τα υψόμετρα ή άλλες ενδείξεις εκτός από αυτές που περιλαμβάνονται στα ζητούμενα. Να μην σχεδιαστούν οι διαγραμμίσεις των στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα.
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