Θέμα 4ο 
Αισθητήρας με ονομαστική τάση 5V πρόκειται να συνδεθεί σε κύκλωμα τάσης 12V, και έντασης 100mA όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.
4.1 Να υπολογισθεί η αντίσταση που θα πρέπει να συνδεθεί σε σειρά με τον αισθητήρα έτσι ώστε να επιτευχθεί η σωστή λειτουργία του.        		             Μονάδες: 15
4.2 Να εξηγήσετε το λόγο για τον οποίο η σύνδεση της αντίστασης έγινε σε σειρά.
 									             Μονάδες: 10


