Ενδεικτικές Απαντήσεις

Θέμα 4ο

Δίνονται η τάση τροφοδοσίας 12V και το ρεύμα που διαρρέει το κύκλωμα 100mA.  Αφού είναι συνδεδεμένα ο αισθητήρας και η αντίσταση σε σειρά, τότε η τάση τροφοδοσίας μοιράζεται στα δύο φορτία. 
Συνεπώς η αντίσταση πρέπει να έχει πτώση τάσης 
 Vαισ => 
Άρα η αντίσταση που θα πρέπει να συνδεθεί σε σειρά με τον αισθητήρα έτσι ώστε να επιτευχθεί η σωστή λειτουργία του είναι:


