Θέμα 4ο
Σε ήλωση με επικάλυψη, στην οποία οι ήλοι καταπονούνται σε διάτμηση, δίνονται τα παρακάτω στοιχεία:
· Φορτίο Q = 3140 Kp
· Αριθμός σειρών ήλων n = 1
· Αριθμός ήλων z = 4
· Διάμετρος ήλου d = 10 mm
· [bookmark: _Hlk112404176]Επιτρεπόμενη διατμητική τάση του υλικού του ήλου τεπ = 1200 
Να υπολογίσετε:
α) Την αναπτυσσόμενη διατμητική τάση τ του ήλου. (Μονάδες 15)
β) Να γίνει έλεγχος αντοχής των ήλων σε διάτμηση. (Μονάδες 10)
Μονάδες 25
