ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Θέμα 4ο
α) d=10 mm = 1 cm
H διατμητική τάση υπολογίζεται από τον ακόλουθο τύπο:
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β) Για τον έλεγχο αντοχής του ήλου, θα συγκρίνουμε την αναπτυσσόμενη διατμητική τάση τ με την επιτρεπόμενη τεπ. 
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οπότε, το υλικό του ήλου αντέχει στη διάτμηση.
