Θέμα 4o
Σε μια ψυκτική εγκατάσταση η ισχύς του συμπιεστή είναι 3 kW και η απορριπτόμενη θερμική ισχύς στον συμπυκνωτή είναι 9 kW. Να υπολογίσετε:
α) Την ψυκτική ισχύ της εγκατάστασης. (Μονάδες 15)
β) Τον συντελεστή συμπεριφοράς COP. (Μονάδες 10)
Μονάδες 25
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