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Θέμα 2ο  
2.1. 
1 - γ
2 - ε
3 - α
4 - β

2.2.
1- ανακύκλωση
2- ψυκτικό ρευστό
3- ανεμιστήρα
4- εξατμίζεται

2.3.
Αν υπάρχει υγρασία μέσα σε ένα ψυκτικό σύστημα είναι πιθανό να δημιουργηθεί πάγος στο εκτονωτικό μέσο με αποτέλεσμα τη δυσλειτουργία του ή το μπλοκάρισμα του. Επίσης μπορεί σε ορισμένα ψυκτικά ρευστά να προκαλέσει την διάσπαση τους μέσα στον συμπιεστή λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που επικρατούν εκεί. Τέλος, μπορεί να προκαλέσει διάβρωση ή σκούριασμα στα μέταλλα του κυκλώματος ή καταστροφή του λαδιού, που σε ερμητικούς συμπιεστές πιθανόν να οδηγήσει στο κάψιμο του κινητήρα.

