Θέμα 4o 
Σε ψυκτική διάταξη με συντελεστή συμπεριφοράς COP = 2,5, η απορριπτόμενη θερμική ισχύς στον συμπυκνωτή είναι 7 kW. 
Δίδεται ότι 1kW = 860 kcal/h και 1kcal/h = 4 BTU/h
Υπολογίστε:
α) Την ισχύ του συμπιεστή σε kW. (Μονάδες 10)
β) Την ψυκτική ισχύ της διάταξης σε kW και σε BTU/h. (Μονάδες 15)
Μονάδες 25








