ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ:
Θέμα 40
α) Η ισχύς του συμπιεστή είναι:
27,2/1,36=20 kW
β) Για τον υπολογισμό της ψυκτικής ισχύος, θα αξιοποιήσουμε τη σχέση:
Απορριπτόμενη θερμική ισχύς = Ψυκτική ισχύς + Ισχύς Συμπιεστή , από την οποία προκύπτει: Ψυκτική ισχύς = Απορριπτόμενη θερμική ισχύς - Ισχύς Συμπιεστή =>
Ψυκτική ισχύς = 60 kW - 20 kW = 40 kW

γ) Για τον υπολογισμό του συντελεστή συμπεριφοράς COP:


