ΘΕΜΑ 4

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚH ΑΠΑΝΤΗΣH
Εμβαδόν τοίχου: Eτ= μήκος x ύψος τοίχου =2,50m x 10m = 25m2
Εμβαδόν πόρτας: Eπορ= μήκος x ύψος πόρτας =1m x 2m = 2m2
Εμβαδόν παραθύρου: Eπαρ= μήκος x ύψος παραθύρου = 1,50m x 2m = 3m2
Συνολικό εμβαδόν: Ε= Eτ – Eπορ– Eπαρ =25-2-3=20m2
Επομένως απαιτούνται: 20*75 τούβλα → 1500 τούβλα 
και 20*0.02m3 κονίαμα → 0,4m3 κονίαμα.













