ΘΕΜΑ 4ο
Κύκλωμα RLC  σειράς έχει R = 4 Ω,  XL =  12 Ω, XC =  9 Ω,  και τροφοδοτείται από εναλλασσόμενη τάση ενεργούς τιμής 50 V. Ζητούνται:

α.  η σύνθετη αντίσταση του κυκλώματος    Ζ        Μονάδες  8
β.  η ενεργός τιμή της έντασης του ρεύματος  I     Μονάδες 6
[bookmark: _GoBack]γ.  οι ενεργές τάσεις UR, UL,  UC                                                    Μονάδες 6
δ. το κύκλωμα τι συμπεριφορά παρουσιάζει επαγωγική ή χωρητική;     Μονάδες 5

                                                                                                  Μονάδες  25
                                                                           
