ΘΕΜΑ 4ο
Κύκλωμα RL  σειράς έχει R = 3 Ω,  XL = 4 Ω, τροφοδοτείται από εναλλασσόμενη τάση U ενεργούς τιμής 50 V και διαρρέεται από ρεύμα Ι ενεργού τιμής 10 Α. Ζητούνται:

α.  η σύνθετη αντίσταση του κυκλώματος    Ζ        Μονάδες  7
[bookmark: _GoBack]β.  οι ενεργές τάσεις UR, UL                                                    Μονάδες 8
γ.  η φαινόμενη ισχύς S                                           Μονάδες 5
δ.  η πραγματική ισχύς  P  αν το συνφ είναι 0,6     Μονάδες 5

                                                                                                  Μονάδες  25
                                                                           
