ΘΕΜΑ 4
Να υπολογιστούν ο όγκος της άμμου και του ασβέστη που απαιτούνται για την κατασκευή
της δεύτερης στρώσης ασβεστοκονιάματος τριφτού επιχρίσματος πάχους 0,02m, στην
εξωτερική πλευρά ενός μπατικού τοίχου ύψους 2,50m και μήκους 10m που έχει ένα άνοιγμα (πόρτα) ύψους 2m και πλάτους 1,50m. Δίδεται ποσοστό κενών άμμου 40%. (Μονάδες 25)












