ΘΕΜΑ 4
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Ο φαινόμενος όγκος του επιχρίσματος που θα χρειαστεί να κατασκευαστεί είναι ίσος με τη
συνολική επιφάνεια που θα επιχριστεί επί το πάχος της στρώσης.

Εμβαδόν τοίχου: Eτοιχ= μήκος x ύψος τοίχου =10m x 2,5m = 25m2
Εμβαδόν πόρτας: Eπορτ= μήκος x ύψος πόρτας =1,5m x 2m = 3m2
Συνολικό εμβαδόν: Εολ= Eτοιχ - Eπορτ=25-3=22m2
Vφ=Εολ*t=22m2*0.02m=0,44m3
Επομένως για την κατασκευή της 2η στρώσης τριφτού επιχρίσματος πάχους 2cm απαιτούνται 0,44m3  άμμου.
Ο όγκος κενών άμμου: Vκ=Vφ*0.4=0,44*0,4=0,176m3
Επομένως απαιτούνται 0,176 m3 ασβέστη.











