ΚΑΦΕΝΕΙΟ
Στα σχέδια – υποδείγματα παρουσιάζονται η κάτοψη και η τομή ενός καφενείου. Όλες οι αναγραφόμενες διαστάσεις είναι σε μέτρα. Στη πλευρά της εισόδου υπάρχει εξωτερικός χώρος, ο οποίος στεγάζεται με ξύλινη πέργκολα.

Να σχεδιαστεί με μαύρη σινική μελάνη ή με μολύβι και με τα κατάλληλα πάχη γραμμών η κάτοψη του κτιρίου σε κλίμακα 1:50, σύμφωνα με τις διαστάσεις, σε μέτρα, που αναγράφονται στο σχέδιο – υπόδειγμα. (Μονάδες 25)

Να σχεδιαστούν με μαύρη σινική μελάνη ή μολύβι και με τα κατάλληλα πάχη γραμμών η νότια όψη σε κλίμακα 1:50, σύμφωνα με τις διαστάσεις σε μέτρα που αναγράφονται στο υπόδειγμα. (Μονάδες 25)

Σε περίπτωση που χρειάζεται να καθοριστεί κάποια διάσταση που δεν αναγράφεται στο σχέδιο αυτή να υπολογιστεί αναλογικά σε σχέση με τις υπόλοιπες. Να μην αναγραφούν οι διαστάσεις, τα υψόμετρα ή άλλες ενδείξεις εκτός από αυτές που περιλαμβάνονται στα ζητούμενα.
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