ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Στα σχέδια - υποδείγματα παρουσιάζονται η Κάτοψη και η Νότια όψη ενός
τουριστικού γραφείου. Το κτίσμα φέρει άνοψη (στέγη) θολωτή με οριζόντια απόληξη από οπλισμένο σκυρόδεμα.  Όλες οι αναγραφόμενες διαστάσεις είναι σε μέτρα. Οι τοίχοι έχουν πάχος 0,50 μ. . 
2) Να σχεδιαστεί με μαύρη σινική μελάνη ή με μολύβι και με τα κατάλληλα
πάχη γραμμών η κάτοψη του κτίσματος σε κλίμακα 1:50, σύμφωνα με τις
διαστάσεις, σε μέτρα, που αναγράφονται στο σχέδιο - υπόδειγμα. Να μην σχεδιαστούν ή αναγραφούν ονομασίες εσωτερικών χώρων, διαστάσεις, σύμβολα υψομέτρων με τις τιμές τους, και το σύμβολο Γεωγραφικού προσανατολισμού του κτίσματος. H κατάκλιση της θολωτής άνοψης (στέγης) στο επίπεδο της κάτοψης να γίνει ενδεικτικά. (Μονάδες 25)

[bookmark: _GoBack]4) Να σχεδιαστεί με μαύρη σινική μελάνη ή με μολύβι και με τα κατάλληλα πάχη γραμμών η Νότια Όψη του κτίσματος χωρίς να σχεδιαστούν ή αναγραφούν στοιχεία διαστάσεων και υψομέτρων. Να μην σχεδιαστούν σε όψη οι Αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες ανοιγμάτων (κουφώματα θυρών και παραθύρων). (Μονάδες 25)
Σε περίπτωση που χρειάζεται να καθοριστεί κάποια διάσταση που δεν
αναγράφεται στο σχέδιο αυτή να υπολογιστεί αναλογικά σε σχέση με τις
υπόλοιπες.
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