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Ένας μονοφασικός μετασχηματιστής έχει στο πρωτεύον τύλιγμα W1=100 σπείρες, στο δευτερεύον τύλιγμα W2=10 σπείρες και δέχεται ονομαστική τάση πρωτεύοντος U1N=100 V. Στο πείραμα βραχυκύκλωσης, για να έχουμε τα κανονικά ρεύματα φόρτισης, χρειάστηκε να τροφοδοτήσουμε το πρωτεύον τύλιγμα με U1K=5 V. Να υπολογίσετε:
α) την σχέση μεταφοράς Κ του μετασχηματιστή.				              Μονάδες 6
β) την ονομαστική τάση στο δευτερεύον τύλιγμα U2N. 				Μονάδες 6
γ) την τάση βραχυκύκλωσης του μετασχηματιστή uK%. 			           Μονάδες 13

