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Ένας κινητήρα Σ.Ρ. έχει αντίσταση τυμπάνου RT =1 Ω και λειτουργεί με ονομαστική τάση U=100 V και ρεύμα ΙΤ=25 Α. Να υπολογίσετε: 
α) την ένταση εκκίνησης Ιε αν δεν χρησιμοποιήσουμε εκκινητή. 		           Μονάδες 10
β) την ένταση εκκίνησης Ιε αν χρησιμοποιήσουμε εκκινητή με αντίσταση Rε=3 Ω.	           
   										           Μονάδες 15
