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Ένας ασύγχρονος τριφασικός κινητήρας βραχυκυκλωμένου δρομέα αποδίδει ισχύ P=500 W και στρέφεται με ταχύτητα n= 955 στρ/min. Nα υπολογισθούν: 
α) η ροπή Τ που αναπτύσσει στον άξονά του.				           Μονάδες 10 
β) η ολίσθηση s του κινητήρα αν η σύγχρονη ταχύτητα είναι ns=1000 στρ/min.  Μονάδες 15


