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Ένας ασύγχρονος τριφασικός κινητήρας βραχυκυκλωμένου δρομέα απορροφά από το δίκτυο ηλεκτρική ισχύ Ρ1=10000 W, αποδίδει στον άξονά του ροπή Τ=80 Nm και στρέφεται με ταχύτητα n= 955 στρ/min. Nα υπολογισθούν: 
α) η μηχανική ισχύς P στον άξονά του.					           Μονάδες 10 
β) ο βαθμός απόδοσης η του κινητήρα.  						Μονάδες 8
γ) η ισχύς απωλειών Ραπ             							Μονάδες 7
