
Απαντήσεις

Α) 

 - Κατανεμητές

- Καλωδίωση κορμού (κατακόρυφη)

- Οριζόντια καλωδίωση

- Θέση εργασίας.


Β) 

Το hub παραλαμβάνει το πακέτο δεδομένων που φθάνει στη θύρα
εισόδου, το αναπαράγει και το στέλνει στις υπόλοιπες θύρες, για να μπορέσουν να το παραλάβουν οι υπόλοιπες συνδεδεμένες συσκευές.

	Η κομβική ενεργή συσκευή switching hub (ή απλά switch = διακόπτης) εκτελεί παρόμοια λειτουργία με το hub, δηλαδή προωθεί το πακέτο δεδομένων από τη θύρα εισόδου στις θύρες εξόδου. Μόνο που δεν προωθεί το πακέτο δεδομένων σε όλες τις θύρες εξόδου, όπως το hub, αλλά επιλέγει σε ποια θύρα θα το προωθήσει, αμέσως μετά την ανάγνωση της επικεφαλίδας του και την αναγνώριση του προορισμού του. Δηλαδή, στέλνει τα δεδομένα μόνο σε επιλεγμένο προορισμό

 


Απαντήσεις


 


 


Α) 


 


 


 


-


 


Κατανεμητές


 


 


-


 


Καλωδίωση


 


κορμού


 


(


κατακόρυφη


)


 


 


-


 


Οριζόντια


 


καλωδίωση


 


 


-


 


Θέση


 


εργασίας


.


 


 


 


Β


)


 


 


 


Το


 


hub 


παραλαμβάνει


 


το


 


πακέτο


 


δεδομένων


 


που


 


φθάνει


 


στη


 


θύρα


 


εισόδου


, 


το


 


αναπαράγει


 


και


 


το


 


στέλνει


 


στις


 


υπόλοιπες


 


θύρες


, 


για


 


να


 


μπορέσουν


 


να


 


το


 


παραλάβουν


 


οι


 


υπόλοιπες


 


συνδεδεμένες


 


συσκευές


.


 


 


 


Η


 


κομβική


 


ενεργή


 


συσκευή


 


switching hub (


ή


 


απλά


 


switch = 


διακόπτης


) 


εκτελεί


 


παρόμοια


 


λειτουργία


 


με


 


το


 


hub, 


δηλαδή


 


προωθεί


 


το


 


πακέτο


 


δεδομένων


 


από


 


τη


 


θύρα


 


εισόδου


 


στις


 


θύρες


 


εξόδου


. 


Μόνο


 


που


 


δεν


 


προωθεί


 


το


 


πακέτο


 


δεδομένων


 


σε


 


όλες


 


τις


 


θύρες


 


εξόδου


, 


όπως


 


το


 


hub, 


αλλά


 


επιλέγει


 


σε


 


ποια


 


θύρα


 


θα


 


το


 


προωθήσει


, 


αμέσως


 


μετά


 


την


 


ανάγνωση


 


της


 


επικεφαλίδας


 


του


 


και


 


την


 


αναγνώριση


 


του


 


προορισμού


 


του


. 


Δηλαδή


, 


στέλνει


 


τα


 


δεδομένα


 


μόνο


 


σε


 


επιλεγμένο


 


προορισμό


 




  Απαντήσεις     Α)        -   Κατανεμητές     -   Καλωδίωση   κορμού   ( κατακόρυφη )     -   Οριζόντια   καλωδίωση     -   Θέση   εργασίας .       Β )       Το   hub  παραλαμβάνει   το   πακέτο   δεδομένων   που   φθάνει   στη   θύρα   εισόδου ,  το   αναπαράγει   και   το   στέλνει   στις   υπόλοιπες   θύρες ,  για   να   μπορέσουν   να   το   παραλάβουν   οι   υπόλοιπες   συνδεδεμένες   συσκευές .       Η   κομβική   ενεργή   συσκευή   switching hub ( ή   απλά   switch =  διακόπτης )  εκτελεί   παρόμοια   λειτουργία   με   το   hub,  δηλαδή   προωθεί   το   πακέτο   δεδομένων   από   τη   θύρα   εισόδου   στις   θύρες   εξόδου .  Μόνο   που   δεν   προωθεί   το   πακέτο   δεδομένων   σε   όλες   τις   θύρες   εξόδου ,  όπως   το   hub,  αλλά   επιλέγει   σε   ποια   θύρα   θα   το   προωθήσει ,  αμέσως   μετά   την   ανάγνωση   της   επικεφαλίδας   του   και   την   αναγνώριση   του   προορισμού   του .  Δηλαδή ,  στέλνει   τα   δεδομένα   μόνο   σε   επιλεγμένο   προορισμό  

