 Θέμα

 Πρόκειται να τροφοδοτήσουμε εξοχική κατοικία μέσω φωτοβολταϊκού συστήματος, το οποίο διαθέτει συσσωρευτές τάσης 12V και χωρητικότητας 100Ah. Οι καθημερινές ενεργειακές απαιτήσεις της εξοχικής κατοικίας είναι 1000Wh. Δίνονται ο συντελεστής εφεδρείας (3) και ο συντελεστής ασφαλείας (30%). 
Να υπολογιστούν: 
1) Η συνολική απόδοση ενέργειας (σε Wh) των συσσωρευτών. 
2) Η συνολική χωρητικότητα (σε Ah) των συσσωρευτών.
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