
Απαντήσεις

A) Εφ όσον έχουμε συντελεστή εφεδρείας 3 θα πρέπει να υπολογιστεί για 

1000Wh * 3 =3000 Wh

Λόγω του συντελεστή ασφαλείας θα πρέπει η παραπάνω χωρητικότητα να αυξηθεί κατά 30%

=900Wh


Άρα η συνολική  θα είναι 

3000+900=3900Wh


B) Για να μετατρέψουμε τις Wh  σε Αh θα πρέπει να διαιρέσουμε την χωρητικότητα με την τάση  άρα 
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  Απαντήσεις     A)   Εφ όσον έχουμε συν τελεστή εφεδρείας 3 θα πρ έπει να  υπολογιστεί  για      1000 W h   * 3 = 3 000  Wh     Λόγω του συντελεστή ασφαλεία ς θα πρέπει η   παραπ ά νω  χ ωρητικότητα   να αυξηθ εί  κατά   30%     3000 ?? ? ?   30 100 = 9000 100 =900Wh       Άρα η συνολική    θα  είναι      3000+900=3900 W h       B)   Για να μετατρέ ψουμε  τις   Wh    σε Α h   θα πρέπει να διαι ρέσουμε την  χ ωρητικότητα   με την τάση  άρα      3900   ?? ? 1 2 = 325   ?? ?    

