Ενδεικτική Απάντηση
α. Προτείνεται η μέθοδος της θερμής κομποστοποίησης λόγω του μικρότερου χρόνου (μερικές εβδομάδες - λίγους μήνες) που απαιτείται για την ολοκλήρωσή της, σε σχέση με την ψυχρή κομποστοποίηση.
[bookmark: _GoBack]β. Κατά τη διάρκεια της όλης διαδικασίας, που διαρκεί 3-4 μήνες, θα πρέπει να ελέγχεται τακτικά η υγρασία (ιδανικό ποσοστό 40-60%) και ο σωστός αερισμός.
