ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Θέμα 4ο
α) Η κανονική συντήρηση, η οποία πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του κάθε  κατασκευαστή, πρέπει να περιλαμβάνει τις παρακάτω ενέργειες:
· Αλλαγή λαδιού και φίλτρου
· Έλεγχο στάθμης λαδιού
· Προσθήκη λαδιού, εάν είναι ανάγκη
· Έλεγχο της πεταλούδας του καρπυρατέρ και των συνδέσμων της
· Ρύθμιση διακόπτη “νεκρού” σημείου
· Πιθανές ρυθμίσεις φρένων ή συμπλεκτών

β) Η διαρροή λιπαντικού σε ένα διαφορικό μπορεί να οφείλεται σε δύο από τους παρακάτω λόγους:
· σε αποσυναρμολογημένα περικόχλια θήκης ή
· σε κομμένα παρεμβάσματα ή φθαρμένους εμφρακτήρες (τσιμούχες) λαδιού ή
· σε υπερπλήρωση της θήκης με λάδι (βαλβολίνη).
