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4.1  
Ο Δείκτης Εντοπισμού Τμήματος του τελευταίου κομματιού είναι 370, άρα 370*8=2960 bytes καθαρά δεδομένα για όλα τα τμήματα εκτός του τελευταίου.
Το μέγιστο μέγεθος πακέτου MTU που υποστηρίζει το δίκτυο είναι 1500 bytes που είναι και η τιμή που υποστηρίζει το πρωτόκολλο Ethernet II.
2960  + (60-20) = 3000 καθαρά δεδομένα αρχικού ΙΡ πακέτου.
3000/1480=2,03 Επομένως διασπάστηκε σε 3 τμήματα.

4.2
3000 +20=3020 Συνολικό μήκος αρχικού ΙΡ πακέτου

