[bookmark: _Hlk96189758]Θέμα 4ο
Έστω ο χώρος Α του σχήματος 1. Ο χώρος έχει διαστάσεις 4 x 3 (m), ύψος 3 m, και περιβάλλεται από δύο εσωτερικούς θερμαινόμενους χώρους (Β, Γ) και δύο εξωτερικούς (Δ, Ε). Ο χώρος βρίσκεται στην περιοχή του Βόλου όπου tεξ = -2 0C, δηλαδή οι θερμοκρασίες των Δ, Ε είναι -2 0C, ενώ η επιθυμητή εσωτερική θερμοκρασία του είναι tεσ = 18 0C. 
Δυτικά του χώρου (προς τον εξωτερικό χώρο Δ) υπάρχει παράθυρο διαστάσεων 2 x 1 (m) με συντελεστή θερμοπερατότητας Κπαραθ. = 3 kcal/m2·h·0C. Ο εξωτερικός τοίχος που διαχωρίζει τους χώρους Α και Δ έχει συντελεστή θερμοπερατότητας Κτοιχ. = 1,2 kcal/m2·h·0C.
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Σχήμα 1


Να υπολογίσετε:
[bookmark: _Hlk96031606]α) τις απώλειες θερμότητας του παραθύρου Qπαραθ. (από τον χώρο Α στο χώρο Δ). (Μονάδες 10)
[bookmark: _Hlk98710034]β) τις απώλειες θερμότητας του τοίχου Qτοιχ. από το χώρο Α στο χώρο Δ. (Μονάδες 12)
γ) τις συνολικές θερμικές απώλειες QΑΔ από το χώρο Α στο χώρο Δ. (Μονάδες 3)                                                                                                                                                                                                                
Μονάδες 25
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