ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Θέμα 4ο
[bookmark: _Hlk124152155]α) Για λέβητα με θερμική ισχύ 40000 kcal/h  και πίεση στο θάλαμο καύσης 1,4 mbar από το διάγραμμα επιλέγεται καυστήρας SPARK 6 ή SPARK 6CP ή SPARK 6 DSG .
[image: ]

[bookmark: _Hlk127115122]β) Για λέβητα με θερμική ισχύ 30 kW και πίεση στο θάλαμο καύσης 0,6 mbar από το διάγραμμα επιλέγεται καυστήρας SPARK 4 ή SPARK 4CP ή SPARK 4 DSG .
[image: ]
4.2 
[bookmark: _Hlk127115616]Σύμφωνα με το διάγραμμα για τον καυστήρα του ερωτήματος α) η μέγιστη πίεση είναι 1,6 mbar ενώ για το ερώτημα β) είναι 1,1 mbar.
[image: ]
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