ΘΕΜΑ 2
2.1. Να δώσετε το ορισμό της μονάδας μέτρησης της ικανότητας υπολογισμών (ταχύτητα επεξεργασίας) ενός υπολογιστικού συστήματος (FLOPS)
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2.2. Στην παρακάτω εικόνα δίδεται (το μέχρι πρόσφατα) διάγραμμα επικοινωνίας Northbridge και Southbridge με τις υπόλοιπες μονάδες του υπολογιστή.
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Ποιο θα είναι το αποτέλεσμα της σύνδεσης μιας συσκευής από το Southbridge στο Northbridge και γιατί;
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2.3. Στο απαντητικό σας φύλλο να αντιστοιχίσετε τις λέξεις που λείπουν με τις κατάλληλες από αυτές που δίδονται παρακάτω: Ο Επεξεργαστής (processor) ή αλλιώς ..1.. είναι το βασικότερο τμήμα ενός υπολογιστή και θεωρείται ο «εγκέφαλος» ενός υπολογιστή. Ένας επεξεργαστής αποτελείται από επιμέρους μονάδες: τη μονάδα ακέραιων ..2.. και ..3.. πράξεων, τη μονάδα εκτέλεσης πράξεων κινητής υποδιαστολής (Floating point unit – FPU), τη μονάδα ..4.., πρόκειται για ένα λογικό κύκλωμα που αποκωδικοποιεί τις εντολές και ελέγχει τη ροή του προγράμματος και την τοπική μνήμη η οποία αποτελείται από τους ..5.. και τη λανθάνουσα ή ..6.. μνήμη.
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